**蓝牌 21米直臂伸缩式**

**高 空 作 业 车**

（江铃顺达国六底盘）

(虹宇牌 HYS5042JGK21J6 高空作业车）

**产**

**品**

**简**

**介**

1. **整车图片**

****

****

**二、整车技术参数**

|  |
| --- |
| **高空作业车主要技术参数** |
| 类别 | 项目 | 单位 | 数据 |
| 尺寸参数 | ★总长 | mm | 5995 |
| ★总宽 | mm | 2050 |
| ★总高 | mm | 2850 |
| 质量参数 | 乘坐人数（含驾驶员） | 人 | 2 |
| ★总质量 | kg | 4495 |
| 主要性能参数 | 工作平台额定载荷 | kg | 200 |
| ★最大作业高度 | m | 21 |
| ★最大作业高度时作业幅度 | m | 2.9 |
| ★最大作业幅度 | m | 13.5 |
| ★最大作业幅度时作业高度 | m | 5 |
| 支腿跨距 | 横向 | mm | 4200/4290 |
| ★ | 纵向 | mm | 4360/4510 |
| 行驶参数 | ★前悬 | mm | 1075 |
| ★后悬 | mm | 1405 |
| ★轴距 | mm | 3360 |
| ★最高行驶速度 | Km/h | 100 |
| ★接近角 | ° | 20 |
| ★离去角 | ° | 15 |

**三、配置说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **部件名称** | **简要说明** |
| 底盘 | ★江铃 JX1041TG26 |
| 发动机 | ★柴油发动机，最大功率 85KW，国六排放 |
| 驾驶室 | ★单排座，可乘坐 2 人，驾驶室装备空调 |
| 围板及走台板 | ★不锈钢围栏及防滑走台板 |
| 取力系统 | ★手动操作 |
| 工作平台 | ★1380x780x1005 |
| 臂架形式 | ★四节六边型工作臂，同步伸缩 |
| 回转装置 | ★360 度连续回转 |
| 支腿 | ★前 X后 H 型，单独可调 |
| 操作 | ★上下遥控器转台操作 |
| 控制系统 | ★电液比例控制系统，实现无级调速，全连动工作 |
| 调平系统 | ★液压自动调平 |

**四、基本功能及安全配置**

高空作业车基本功能安全配置：作业车可以实现平台载荷 200KG，最大作业
高度 21 米，最大作业幅度 13.5 米。

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 简要说明 |
| 上下车自动互锁装置 | ★用于上下车互锁，防止误操作发生危险 |
| 吊篮 | ★高强度360 度旋转 |
| 水平检测功能 | ★实时检测整车是否水平 |
| 应急电动应急泵 | ★当发动机及主泵发生故障时，可将工作人员送回地面 |
| 紧急停止装置 | ★用于紧急停止操作 |
| 夜间安全警示装置 | ★在车辆上有工程频闪灯，照明灯 |
| 整车水平状态测试仪 | ★可检测整车横向纵向两个方向倾斜状态 |
| 发动机点火熄火 | ★在转台和平台处可对发动机进行点火，熄火控制 |

**五、主要性能特点**

前 X后 H 型支腿，稳定性好，可同时或单独操作，适应多种工况。★

主要配套液压、电器件：负载敏感比例阀、平衡阀、控制器等均为国内知名品牌，全比例系统配转台座椅。★

底盘采用江铃国六底盘，配有空调，方向盘采用液压助力。★

下车支腿操作箱配备照明灯，方便晚上工作，配置整车水平仪，保证车

辆水平，确保安全。★

平台左右回转采用 360 度回转形式，。★

电脑控制，自动限幅，危险工作报警，安全性能卓越。下车有显示器，

实时显示整车作业工况。★

六边形工作臂，同步伸缩，结构紧凑，作业效率高，作业范围大。伸缩

油缸内置，液压油管外置，链条伸缩机构，更容易观察故障点，方便维

修。★

整车电器采用 CAN 总线控制系统，线路整齐、简易。整车有三处操作：

转台手动操作，也可在地面用有线电控操作，也可以百米无线操作，更

方便观察作业空间，标配应急操作系统，安全可靠，工作效率高。★

回转机构采用可调节式，方便调节。★

**备注：以上所列参数仅供用户参考，本公司保留对车型产品改进的权利。**

**六、售后服务承诺**

本公司以质量和高新技术应用作为公司发展前提，以超前的服务理念与服务模式

取信于客户。以人为本创一流企业；以专业精神满足客户所需；以求精理念塑造国际

品牌的宗旨，给我们的客户作如下郑重承诺：

**客户说好的产品——才是真正可靠的产品**

一、质量承诺

1、公司所有系列的产品交付客户一年内实行“三包”服务。

2、产品符合和超过国家和行业相关标准

二、服务承诺

1、给客户提供贴心、增值的售前、售中及售后服务是公司的追求；

2、产品在保修期内实行“三包”服务；设备出现故障后，在接到通知后 1 小时内提供

解决方案，并安排人员及时赶往现场,三包期内的所有服务、配件等全部免费。

3、产品保修期满后，公司派专业的服务工程师前去维修，维修时如更换零部件只收取

零部件成本费，免收服务费；非人为因素上装结构部分终身质保。

4、车辆售出至客户处免费进行结构原理、液压原理、控制原理及整车安全操作培训，

一周内电话回访服务；

5、车辆售出一季度内，服务工程师主动上门服务；

6、服务工程师每月保持与客户的电话回访服务，及时解决客户使用中的任何问题。

7、车辆售出半年，服务工程师再次上门服务；

8、车辆售出一年，服务工程师对整车进行免费检查及保养；

9、三包期外，服务工程师不定期进行电话跟踪服务及主动上门服务；

10、当客户购买的其它企业的高空作业车产品出现故障时，我公司免费提供故障诊断

或现场指导客户进行车辆维修。